PCBNEW-BOARD Version 1 date Fri 15 Apr 2011 11:39:27 AM EEST

# Created by Pcbnew(2011-04-06 BZR 2949)-testing

$GENERAL
encoding utf-8
LayerCount 2
Ly 1FFF8001
EnabledLayers 1FFF8001
Links 258
NoConn 235
Di -15501 -26269 65679 71531
Ndraw 0
Ntrack 53
Nzone 0
BoardThickness 630
Nmodule 92
Nnets 67
$EndGENERAL

$SHEETDESCR
Sheet A4 11700 8267
Title ""
Date "15 apr 2011"
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndSHEETDESCR

$SETUP
InternalUnit 0.000100 INCH
Layers 2
Layer[0] Back signal
Layer[15] Front signal
TrackWidth 197
TrackWidthList 197
TrackWidthList 315
TrackWidthList 394
TrackWidthList 591
TrackWidthList 787
TrackClearence 100
ZoneClearence 200
TrackMinWidth 80
DrawSegmWidth 150
EdgeSegmWidth 150
ViaSize 350
ViaDrill 250
ViaMinSize 350
ViaMinDrill 200
MicroViaSize 200
MicroViaDrill 50
MicroViasAllowed 0
MicroViaMinSize 200
MicroViaMinDrill 50
TextPcbWidth 120
TextPcbSize 600 800
EdgeModWidth 150
TextModSize 600 600
TextModWidth 120
PadSize 300 500
PadDrill 0
Pad2MaskClearance 100
AuxiliaryAxisOrg 0 0
PcbPlotParams (pcbplotparams (layerselection 3178497) (usegerberextensions true) (excludeedgelayer true) (linewidth 60) (plotframeref false) (viasonmask false) (mode 1) (useauxorigin false) (hpglpennumber 1) (hpglpenspeed 20) (hpglpendiameter 15) (hpglpenoverlay 2) (pscolor true) (psnegative false) (psa4output false) (plotreference true) (plotvalue true) (plotothertext true) (plotinvisibletext false) (padsonsilk false) (subtractmaskfromsilk false) (outputformat 1) (mirror false) (drillshape 1) (scaleselection 1) (outputdirectory ""))
$EndSETUP

$EQUIPOT
Na 0 ""
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 1 "+12V"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 2 "+3.3V"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 3 "+5V"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 4 "+5VA"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 5 "/12V_buck-boost/Vin"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 6 "/ADC/CH1_In"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 7 "/ADC/CH2_In"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 8 "/ADC/CS"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 9 "/ADC/CVNST"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 10 "/ADC/DOUT1"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 11 "/ADC/DOUT2"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 12 "/ADC/SCLK"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 13 "/Encoder_comparator_A/Comparator_output"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 14 "/Encoder_comparator_A/Phototransistor_collector"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 15 "/Encoder_comparator_B/Comparator_output"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 16 "/Encoder_comparator_B/Comparator_reference"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 17 "/Encoder_comparator_B/Phototransistor_collector"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 18 "/Half-bridge_A/High-input"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 19 "/Half-bridge_A/Low-input"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 20 "/Half-bridge_A/Motor_phase"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 21 "/Half-bridge_B/High-input"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 22 "/Half-bridge_B/Low-input"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 23 "/Half-bridge_B/Motor_phase"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 24 "/Half-bridge_C/Current_feedback"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 25 "/Half-bridge_C/High-input"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 26 "/Half-bridge_C/Low-input"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 27 "/Half-bridge_C/Motor_phase"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 28 "/STM32_Discovery/+3.3V"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 29 "/STM32_Discovery/PC5"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 30 "/USB->RS-232_Interface/RXD"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 31 "/USB->RS-232_Interface/TXD"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 32 "GND"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 33 "N-000031"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 34 "N-000034"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 35 "N-000035"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 36 "N-000036"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 37 "N-000038"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 38 "N-000040"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 39 "N-000041"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 40 "N-000042"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 41 "N-000043"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 42 "N-000044"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 43 "N-000045"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 44 "N-000083"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 45 "N-000084"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 46 "N-000088"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 47 "N-000089"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 48 "N-000090"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 49 "N-000091"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 50 "N-000093"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 51 "N-000094"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 52 "N-000095"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 53 "N-000120"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 54 "N-000122"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 55 "N-000123"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 56 "N-000124"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 57 "N-000125"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 58 "N-000126"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 59 "N-000127"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 60 "N-000128"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 61 "N-000129"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 62 "N-000130"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 63 "N-000131"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 64 "N-000132"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 65 "N-000133"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 66 "VCC"
St ~
$EndEQUIPOT
$NCLASS
Name "Default"
Desc "This is the default net class."
Clearance 100
TrackWidth 80
ViaDia 350
ViaDrill 250
uViaDia 200
uViaDrill 50
AddNet ""
AddNet "+12V"
AddNet "+3.3V"
AddNet "+5V"
AddNet "+5VA"
AddNet "/12V_buck-boost/Vin"
AddNet "/ADC/CH1_In"
AddNet "/ADC/CH2_In"
AddNet "/ADC/CS"
AddNet "/ADC/CVNST"
AddNet "/ADC/DOUT1"
AddNet "/ADC/DOUT2"
AddNet "/ADC/SCLK"
AddNet "/Encoder_comparator_A/Comparator_output"
AddNet "/Encoder_comparator_A/Phototransistor_collector"
AddNet "/Encoder_comparator_B/Comparator_output"
AddNet "/Encoder_comparator_B/Comparator_reference"
AddNet "/Encoder_comparator_B/Phototransistor_collector"
AddNet "/Half-bridge_A/High-input"
AddNet "/Half-bridge_A/Low-input"
AddNet "/Half-bridge_A/Motor_phase"
AddNet "/Half-bridge_B/High-input"
AddNet "/Half-bridge_B/Low-input"
AddNet "/Half-bridge_B/Motor_phase"
AddNet "/Half-bridge_C/Current_feedback"
AddNet "/Half-bridge_C/High-input"
AddNet "/Half-bridge_C/Low-input"
AddNet "/Half-bridge_C/Motor_phase"
AddNet "/STM32_Discovery/+3.3V"
AddNet "/STM32_Discovery/PC5"
AddNet "/USB->RS-232_Interface/RXD"
AddNet "/USB->RS-232_Interface/TXD"
AddNet "GND"
AddNet "N-000031"
AddNet "N-000034"
AddNet "N-000035"
AddNet "N-000036"
AddNet "N-000038"
AddNet "N-000040"
AddNet "N-000041"
AddNet "N-000042"
AddNet "N-000043"
AddNet "N-000044"
AddNet "N-000045"
AddNet "N-000083"
AddNet "N-000084"
AddNet "N-000088"
AddNet "N-000089"
AddNet "N-000090"
AddNet "N-000091"
AddNet "N-000093"
AddNet "N-000094"
AddNet "N-000095"
AddNet "N-000120"
AddNet "N-000122"
AddNet "N-000123"
AddNet "N-000124"
AddNet "N-000125"
AddNet "N-000126"
AddNet "N-000127"
AddNet "N-000128"
AddNet "N-000129"
AddNet "N-000130"
AddNet "N-000131"
AddNet "N-000132"
AddNet "N-000133"
AddNet "VCC"
$EndNCLASS
$MODULE USB-SMD
Po -11575 -10197 0 15 4DA5BE46 4DA5C1F0 ~~
Li USB-SMD
Sc 4DA5C1F0
AR /4DA2C4DC/4DA2C595
Op 0 0 0
T0 394 4892 600 600 0 120 N V 21 N "P3"
T1 -197 1939 600 600 0 120 N V 21 N "CONN_5"
DS 2362 3317 2362 561 150 21
DS 2362 561 -1575 561 150 21
DS -1575 561 -1575 3317 150 21
DS -1575 3317 2362 3317 150 21
$PAD
Sh "5" R 1575 807 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 0 0
$EndPAD
$PAD
Sh "5" R 1575 807 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 0 3878
$EndPAD
$PAD
Sh "5" R 1378 807 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 1673 0
$EndPAD
$PAD
Sh "5" R 1378 807 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 1673 3878
$EndPAD
$PAD
Sh "3" R 886 197 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 52 "N-000095"
Po 1663 1939
$EndPAD
$PAD
Sh "4" R 886 197 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 1663 2254
$EndPAD
$PAD
Sh "5" R 886 197 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 1663 2569
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 886 197 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 45 "N-000084"
Po 1663 1624
$EndPAD
$PAD
Sh "1" R 886 197 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 50 "N-000093"
Po 1663 1309
$EndPAD
$EndMODULE  USB-SMD
$MODULE TQFN-20-T2055-4
Po 7402 -8701 0 15 4DA59890 4DA5C1F1 ~~
Li TQFN-20-T2055-4
Sc 4DA5C1F1
AR /4DA2E0B1/4DA2E5B0
Op 0 0 0
T0 276 3465 600 600 0 120 N V 21 N "IC1"
T1 -1693 -2953 600 600 0 120 N V 21 N "MAX1377"
DS -315 -1708 -315 -94 150 21
DS -315 -1708 -315 -1748 150 21
DS -315 -1748 1338 -1748 150 21
DS 1338 -1748 1338 -94 150 21
DS 1338 -94 -315 -94 150 21
$PAD
Sh "1" R 374 138 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 0 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 374 138 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 53 "N-000120"
Po 256 0
$EndPAD
$PAD
Sh "3" R 374 138 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 512 0
$EndPAD
$PAD
Sh "4" R 374 138 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 768 0
$EndPAD
$PAD
Sh "5" R 374 138 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 28 "/STM32_Discovery/+3.3V"
Po 1024 0
$EndPAD
$PAD
Sh "15" R 374 138 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 8 "/ADC/CS"
Po 0 -1843
$EndPAD
$PAD
Sh "14" R 374 138 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 9 "/ADC/CVNST"
Po 256 -1843
$EndPAD
$PAD
Sh "13" R 374 138 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 12 "/ADC/SCLK"
Po 512 -1843
$EndPAD
$PAD
Sh "12" R 374 138 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 10 "/ADC/DOUT1"
Po 768 -1843
$EndPAD
$PAD
Sh "11" R 374 138 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 11 "/ADC/DOUT2"
Po 1024 -1843
$EndPAD
$PAD
Sh "4" R 1240 1240 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 512 -921
$EndPAD
$PAD
Sh "6" R 374 138 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 7 "/ADC/CH2_In"
Po 1456 -409
$EndPAD
$PAD
Sh "7" R 374 138 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 1456 -665
$EndPAD
$PAD
Sh "8" R 374 138 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 1456 -921
$EndPAD
$PAD
Sh "9" R 374 138 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 1456 -1177
$EndPAD
$PAD
Sh "10" R 374 138 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 28 "/STM32_Discovery/+3.3V"
Po 1456 -1433
$EndPAD
$PAD
Sh "20" R 374 138 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 6 "/ADC/CH1_In"
Po -426 -409
$EndPAD
$PAD
Sh "19" R 374 138 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -426 -665
$EndPAD
$PAD
Sh "18" R 374 138 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po -426 -921
$EndPAD
$PAD
Sh "17" R 374 138 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po -426 -1177
$EndPAD
$PAD
Sh "16" R 374 138 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 29 "/STM32_Discovery/PC5"
Po -426 -1433
$EndPAD
$EndMODULE  TQFN-20-T2055-4
$MODULE STM32_discovery
Po 23228 53071 0 15 4DA44069 4DA5C1F2 ~~
Li STM32_discovery
Sc 4DA5C1F2
AR /4DA04C10/4DA1C4DD
Op 0 0 0
T0 4000 18000 600 600 0 120 N V 21 N "U4"
T1 -7000 -17000 600 600 0 120 N V 21 N "STM32_DISCOVERY"
DS -8000 -16000 8000 -16000 150 21
DS 8000 -16000 8000 17000 150 21
DS 8000 17000 -8000 17000 150 21
DS -8000 17000 -8000 -16000 150 21
DS 5500 -14500 6500 -14500 150 21
DS 6500 -14500 6500 13500 150 21
DS 6500 13500 5500 13500 150 21
DS 5500 13500 5500 -14500 150 21
DS -2500 15500 -2500 14500 150 21
DS -2500 14500 3500 14500 150 21
DS 3500 14500 3500 15500 150 21
DS 3500 15500 -2500 15500 150 21
DS -6500 -14500 -5500 -14500 150 21
DS -5500 -14500 -5500 13500 150 21
DS -5500 13500 -6500 13500 150 21
DS -6500 13500 -6500 -14500 150 21
$PAD
Sh "1" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "GND"
Po -6000 -14000
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -6000 -13000
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 28 "/STM32_Discovery/+3.3V"
Po -6000 -12000
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -6000 -11000
$EndPAD
$PAD
Sh "5" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -6000 -10000
$EndPAD
$PAD
Sh "6" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -6000 -9000
$EndPAD
$PAD
Sh "7" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -6000 -8000
$EndPAD
$PAD
Sh "8" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -6000 -7000
$EndPAD
$PAD
Sh "9" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -6000 -6000
$EndPAD
$PAD
Sh "10" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -6000 -5000
$EndPAD
$PAD
Sh "11" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -6000 -4000
$EndPAD
$PAD
Sh "12" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -6000 -3000
$EndPAD
$PAD
Sh "13" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -6000 -2000
$EndPAD
$PAD
Sh "14" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -6000 -1000
$EndPAD
$PAD
Sh "15" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 13 "/Encoder_comparator_A/Comparator_output"
Po -6000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "16" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 15 "/Encoder_comparator_B/Comparator_output"
Po -6000 1000
$EndPAD
$PAD
Sh "17" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 30 "/USB->RS-232_Interface/RXD"
Po -6000 2000
$EndPAD
$PAD
Sh "18" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 31 "/USB->RS-232_Interface/TXD"
Po -6000 3000
$EndPAD
$PAD
Sh "19" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 8 "/ADC/CS"
Po -6000 4000
$EndPAD
$PAD
Sh "20" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 12 "/ADC/SCLK"
Po -6000 5000
$EndPAD
$PAD
Sh "21" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 10 "/ADC/DOUT1"
Po -6000 6000
$EndPAD
$PAD
Sh "22" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 19 "/Half-bridge_A/Low-input"
Po -6000 7000
$EndPAD
$PAD
Sh "23" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 9 "/ADC/CVNST"
Po -6000 8000
$EndPAD
$PAD
Sh "24" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 29 "/STM32_Discovery/PC5"
Po -6000 9000
$EndPAD
$PAD
Sh "25" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 22 "/Half-bridge_B/Low-input"
Po -6000 10000
$EndPAD
$PAD
Sh "26" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 26 "/Half-bridge_C/Low-input"
Po -6000 11000
$EndPAD
$PAD
Sh "27" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -6000 12000
$EndPAD
$PAD
Sh "28" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "GND"
Po -6000 13000
$EndPAD
$PAD
Sh "29" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -2000 15000
$EndPAD
$PAD
Sh "30" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -1000 15000
$EndPAD
$PAD
Sh "31" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 8 "/ADC/CS"
Po 0 15000
$EndPAD
$PAD
Sh "32" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 12 "/ADC/SCLK"
Po 1000 15000
$EndPAD
$PAD
Sh "33" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 2000 15000
$EndPAD
$PAD
Sh "34" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 11 "/ADC/DOUT2"
Po 3000 15000
$EndPAD
$PAD
Sh "35" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "GND"
Po 6000 13000
$EndPAD
$PAD
Sh "36" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 12000
$EndPAD
$PAD
Sh "37" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 11000
$EndPAD
$PAD
Sh "38" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 10000
$EndPAD
$PAD
Sh "39" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 9000
$EndPAD
$PAD
Sh "40" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 18 "/Half-bridge_A/High-input"
Po 6000 8000
$EndPAD
$PAD
Sh "41" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 21 "/Half-bridge_B/High-input"
Po 6000 7000
$EndPAD
$PAD
Sh "42" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 25 "/Half-bridge_C/High-input"
Po 6000 6000
$EndPAD
$PAD
Sh "43" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 5000
$EndPAD
$PAD
Sh "44" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 4000
$EndPAD
$PAD
Sh "45" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 3000
$EndPAD
$PAD
Sh "46" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 2000
$EndPAD
$PAD
Sh "47" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 1000
$EndPAD
$PAD
Sh "48" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "49" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 -1000
$EndPAD
$PAD
Sh "50" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 -2000
$EndPAD
$PAD
Sh "51" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 -3000
$EndPAD
$PAD
Sh "52" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 -4000
$EndPAD
$PAD
Sh "53" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 -5000
$EndPAD
$PAD
Sh "54" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 -6000
$EndPAD
$PAD
Sh "55" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 -7000
$EndPAD
$PAD
Sh "56" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 -8000
$EndPAD
$PAD
Sh "57" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 -9000
$EndPAD
$PAD
Sh "58" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 -10000
$EndPAD
$PAD
Sh "59" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 -11000
$EndPAD
$PAD
Sh "60" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 -12000
$EndPAD
$PAD
Sh "61" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6000 -13000
$EndPAD
$PAD
Sh "62" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "GND"
Po 6000 -14000
$EndPAD
$EndMODULE  STM32_discovery
$MODULE SOT23GDS
Po 14331 -3425 0 15 451262E6 4DA5C1F3 ~~
Li SOT23GDS
Cd Module CMS SOT23 Transistore EBC
Kw CMS SOT
Sc 4DA5C1F3
AR /4D9F42F5/4D9F439B
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 -850 300 300 0 75 N V 21 N "Q5"
T1 0 0 300 300 0 75 N V 21 N "MOSFET_N"
DS -600 -150 600 -150 50 21
DS 600 -150 600 150 50 21
DS 600 150 -600 150 50 21
DS -600 150 -600 -150 50 21
$PAD
Sh "S" R 360 360 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 41 "N-000043"
Po -350 -400
$EndPAD
$PAD
Sh "G" R 360 360 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 42 "N-000044"
Po 350 -400
$EndPAD
$PAD
Sh "D" R 360 360 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 40 "N-000042"
Po 0 400
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/cms_sot23.wrl"
Sc 0.130000 0.150000 0.150000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SOT23GDS
$MODULE SOT23-5
Po -5669 7008 0 15 451B82FA 4DA5C1F4 ~~
Li SOT23-5
Cd SOT23-5
Sc 4DA5C1F4
AR /4D9F424C/4DA7F6AA
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 -150 300 250 0 50 N V 21 N "IC4"
T1 0 150 300 250 0 50 N I 21 N "FAN4174"
DS 600 -350 600 350 50 21
DS 600 350 -600 350 50 21
DS -600 350 -600 -350 50 21
DS -600 -350 600 -350 50 21
$PAD
Sh "1" R 200 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 24 "/Half-bridge_C/Current_feedback"
Po -375 500
$EndPAD
$PAD
Sh "3" R 200 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 39 "N-000041"
Po 375 500
$EndPAD
$PAD
Sh "5" R 200 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 2 "+3.3V"
Po -375 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 200 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 0 500
$EndPAD
$PAD
Sh "4" R 200 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 38 "N-000040"
Po 375 -500
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/SOT23_5.wrl"
Sc 0.100000 0.100000 0.100000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SOT23-5
$MODULE SOT23-5
Po 14370 17717 0 15 451B82FA 4DA5C1F6 ~~
Li SOT23-5
Cd SOT23-5
Sc 4DA5C1F6
AR /4DA401A8/4DA7F6AA
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 -150 300 250 0 50 N V 21 N "IC8"
T1 0 150 300 250 0 50 N I 21 N "FAN4174"
DS 600 -350 600 350 50 21
DS 600 350 -600 350 50 21
DS -600 350 -600 -350 50 21
DS -600 -350 600 -350 50 21
$PAD
Sh "1" R 200 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 7 "/ADC/CH2_In"
Po -375 500
$EndPAD
$PAD
Sh "3" R 200 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 63 "N-000131"
Po 375 500
$EndPAD
$PAD
Sh "5" R 200 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 2 "+3.3V"
Po -375 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 200 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 0 500
$EndPAD
$PAD
Sh "4" R 200 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 60 "N-000128"
Po 375 -500
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/SOT23_5.wrl"
Sc 0.100000 0.100000 0.100000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SOT23-5
$MODULE SOT23-5
Po -433 -7638 0 15 451B82FA 4DA5C1F8 ~~
Li SOT23-5
Cd SOT23-5
Sc 4DA5C1F8
AR /4D9F496C/4DA02F93
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 -150 300 250 0 50 N V 21 N "U5"
T1 0 150 300 250 0 50 N I 21 N "OP-AMP"
DS 600 -350 600 350 50 21
DS 600 350 -600 350 50 21
DS -600 350 -600 -350 50 21
DS -600 -350 600 -350 50 21
$PAD
Sh "1" R 200 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 5 "/12V_buck-boost/Vin"
Po -375 500
$EndPAD
$PAD
Sh "3" R 200 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 13 "/Encoder_comparator_A/Comparator_output"
Po 375 500
$EndPAD
$PAD
Sh "5" R 200 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 14 "/Encoder_comparator_A/Phototransistor_collector"
Po -375 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 200 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 15 "/Encoder_comparator_B/Comparator_output"
Po 0 500
$EndPAD
$PAD
Sh "4" R 200 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 375 -500
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/SOT23_5.wrl"
Sc 0.100000 0.100000 0.100000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SOT23-5
$MODULE SO8E
Po 61082 13957 0 15 42806F54 4DA5C203 ~~
Li SO8E
Cd module CMS SOJ 8 pins etroit
Kw CMS SOJ
Sc 4DA5C203
AR /4DA401A7/4D9F44F1
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 -350 450 450 0 60 N V 21 N "IC7"
T1 0 400 350 350 0 60 N V 21 N "LM5109A"
DS -1050 700 -1050 750 50 21
DS -1050 750 1050 750 50 21
DS 1050 -750 -1050 -750 50 21
DS -1050 -750 -1050 700 50 21
DS -1050 -200 -850 -200 50 21
DS -850 -200 -850 200 50 21
DS -850 200 -1050 200 50 21
DS 1050 -750 1050 750 50 21
$PAD
Sh "8" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 56 "N-000124"
Po -750 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "1" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 1 "+12V"
Po -750 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "7" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 59 "N-000127"
Po -250 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "6" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 20 "/Half-bridge_A/Motor_phase"
Po 250 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "5" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 54 "N-000122"
Po 750 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 18 "/Half-bridge_A/High-input"
Po -250 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "3" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 19 "/Half-bridge_A/Low-input"
Po 250 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "4" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 750 1050
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/cms_so8.wrl"
Sc 0.500000 0.320000 0.500000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SO8E
$MODULE SO8E
Po 20472 984 0 15 42806F54 4DA5C205 ~~
Li SO8E
Cd module CMS SOJ 8 pins etroit
Kw CMS SOJ
Sc 4DA5C205
AR /4D9F42F5/4D9F439C
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 -350 450 450 0 60 N V 21 N "IC6"
T1 0 400 350 350 0 60 N V 21 N "MAX1771"
DS -1050 700 -1050 750 50 21
DS -1050 750 1050 750 50 21
DS 1050 -750 -1050 -750 50 21
DS -1050 -750 -1050 700 50 21
DS -1050 -200 -850 -200 50 21
DS -850 -200 -850 200 50 21
DS -850 200 -1050 200 50 21
DS 1050 -750 1050 750 50 21
$PAD
Sh "8" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 41 "N-000043"
Po -750 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "1" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 42 "N-000044"
Po -750 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "7" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po -250 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "6" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 250 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "5" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 43 "N-000045"
Po 750 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 1 "+12V"
Po -250 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "3" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 250 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "4" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 750 1050
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/cms_so8.wrl"
Sc 0.500000 0.320000 0.500000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SO8E
$MODULE SO8E
Po -5748 -5591 0 15 42806F54 4DA5C207 ~~
Li SO8E
Cd module CMS SOJ 8 pins etroit
Kw CMS SOJ
Sc 4DA5C207
AR /4DA401A8/4D9F44F1
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 -350 450 450 0 60 N V 21 N "IC5"
T1 0 400 350 350 0 60 N V 21 N "LM5109A"
DS -1050 700 -1050 750 50 21
DS -1050 750 1050 750 50 21
DS 1050 -750 -1050 -750 50 21
DS -1050 -750 -1050 700 50 21
DS -1050 -200 -850 -200 50 21
DS -850 -200 -850 200 50 21
DS -850 200 -1050 200 50 21
DS 1050 -750 1050 750 50 21
$PAD
Sh "8" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 62 "N-000130"
Po -750 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "1" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 1 "+12V"
Po -750 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "7" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 64 "N-000132"
Po -250 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "6" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 23 "/Half-bridge_B/Motor_phase"
Po 250 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "5" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 61 "N-000129"
Po 750 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 21 "/Half-bridge_B/High-input"
Po -250 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "3" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 22 "/Half-bridge_B/Low-input"
Po 250 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "4" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 750 1050
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/cms_so8.wrl"
Sc 0.500000 0.320000 0.500000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SO8E
$MODULE SO8E
Po -5827 1850 0 15 42806F54 4DA5C20B ~~
Li SO8E
Cd module CMS SOJ 8 pins etroit
Kw CMS SOJ
Sc 4DA5C20B
AR /4D9F424C/4D9F44F1
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 -350 450 450 0 60 N V 21 N "IC3"
T1 0 400 350 350 0 60 N V 21 N "LM5109A"
DS -1050 700 -1050 750 50 21
DS -1050 750 1050 750 50 21
DS 1050 -750 -1050 -750 50 21
DS -1050 -750 -1050 700 50 21
DS -1050 -200 -850 -200 50 21
DS -850 -200 -850 200 50 21
DS -850 200 -1050 200 50 21
DS 1050 -750 1050 750 50 21
$PAD
Sh "8" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 35 "N-000035"
Po -750 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "1" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 1 "+12V"
Po -750 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "7" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 34 "N-000034"
Po -250 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "6" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 27 "/Half-bridge_C/Motor_phase"
Po 250 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "5" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 36 "N-000036"
Po 750 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 25 "/Half-bridge_C/High-input"
Po -250 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "3" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 26 "/Half-bridge_C/Low-input"
Po 250 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "4" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 750 1050
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/cms_so8.wrl"
Sc 0.500000 0.320000 0.500000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SO8E
$MODULE SM1206
Po 8701 -2244 0 15 42806E24 4DA5C20C ~~
Li SM1206
Sc 4DA5C20C
AR /4D9F424C/4D9F44F2
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 300 300 0 50 N V 21 N "R12"
T1 0 0 300 300 0 50 N I 21 N "0.02"
DS -1000 -450 -1000 450 50 21
DS -1000 450 -350 450 50 21
DS 350 -450 1000 -450 50 21
DS 1000 -450 1000 450 50 21
DS 1000 450 350 450 50 21
DS -350 -450 -1000 -450 50 21
$PAD
Sh "1" R 600 800 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 37 "N-000038"
Po -650 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 600 800 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 650 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.170000 0.160000 0.160000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM1206
$MODULE SM1206
Po 64724 7008 2700 15 42806E24 4DA5C20E ~~
Li SM1206
Sc 4DA5C20E
AR /4DA401A7/4D9F44F2
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 300 300 2700 50 N V 21 N "R23"
T1 0 0 300 300 2700 50 N I 21 N "0.02"
DS -1000 -450 -1000 450 50 21
DS -1000 450 -350 450 50 21
DS 350 -450 1000 -450 50 21
DS 1000 -450 1000 450 50 21
DS 1000 450 350 450 50 21
DS -350 -450 -1000 -450 50 21
$PAD
Sh "1" R 600 800 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 57 "N-000125"
Po -650 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 600 800 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 650 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.170000 0.160000 0.160000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM1206
$MODULE SM1206
Po -7087 13386 0 15 42806E24 4DA5C210 ~~
Li SM1206
Sc 4DA5C210
AR /4D9F42F5/4D9F439A
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 300 300 0 50 N V 21 N "R22"
T1 0 0 300 300 0 50 N I 21 N "0.02"
DS -1000 -450 -1000 450 50 21
DS -1000 450 -350 450 50 21
DS 350 -450 1000 -450 50 21
DS 1000 -450 1000 450 50 21
DS 1000 450 350 450 50 21
DS -350 -450 -1000 -450 50 21
$PAD
Sh "1" R 600 800 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 41 "N-000043"
Po -650 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 600 800 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 650 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.170000 0.160000 0.160000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM1206
$MODULE SM1206
Po -2362 12835 0 15 42806E24 4DA5C212 ~~
Li SM1206
Sc 4DA5C212
AR /4DA401A8/4D9F44F2
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 300 300 0 50 N V 21 N "R17"
T1 0 0 300 300 0 50 N I 21 N "0.02"
DS -1000 -450 -1000 450 50 21
DS -1000 450 -350 450 50 21
DS 350 -450 1000 -450 50 21
DS 1000 -450 1000 450 50 21
DS 1000 450 350 450 50 21
DS -350 -450 -1000 -450 50 21
$PAD
Sh "1" R 600 800 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 65 "N-000133"
Po -650 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 600 800 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 650 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.170000 0.160000 0.160000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM1206
$MODULE SM0805
Po 24213 -10709 0 15 42806E04 4DA5C213 ~~
Li SM0805
Sc 4DA5C213
AR /4DA2C4DC/4DA2C5C8
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 250 250 0 50 N V 21 N "R2"
T1 0 0 250 250 0 50 N I 21 N "Ferrite"
DC -650 300 -650 250 50 21
DS -200 300 -600 300 50 21
DS -600 300 -600 -300 50 21
DS -600 -300 -200 -300 50 21
DS 200 -300 600 -300 50 21
DS 600 -300 600 300 50 21
DS 600 300 200 300 50 21
$PAD
Sh "1" R 350 550 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 3 "+5V"
Po -375 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 350 550 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 50 "N-000093"
Po 375 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.100000 0.100000 0.100000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0805
$MODULE SM0603
Po 7559 -15748 0 15 455C3716 4DA5C214 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C214
AR /4D9F496C/4DA03011
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R9"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "100k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 15 "/Encoder_comparator_B/Comparator_output"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 16 "/Encoder_comparator_B/Comparator_reference"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 4606 -14685 0 15 455C3716 4DA5C216 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C216
AR /4D9F496C/4DA030C1
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R8"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "47k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 5 "/12V_buck-boost/Vin"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 17 "/Encoder_comparator_B/Phototransistor_collector"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 10315 -13228 0 15 455C3716 4DA5C218 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C218
AR /4DA2C4DC/4DA2DECE
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R7"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "1.5k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 30 "/USB->RS-232_Interface/RXD"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 46 "N-000088"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po -1811 -17087 0 15 455C3716 4DA5C21A ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C21A
AR /4DA2C4DC/4DA2DE2D
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R6"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "1.5k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 31 "/USB->RS-232_Interface/TXD"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 4 "+5VA"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 12520 -10984 0 15 455C3716 4DA5C21C ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C21C
AR /4DA2C4DC/4DA2DF0B
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R5"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "1.5k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 47 "N-000089"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 3 "+5V"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 13701 -20276 0 15 455C3716 4DA5C21E ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C21E
AR /4DA2C4DC/4DA2DCE3
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R4"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "1.5k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 49 "N-000091"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 44 "N-000083"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 3622 4331 0 15 455C3716 4DA5C220 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C220
AR /4DA2C4DC/4DA2CBDC
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R3"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "4.7k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 48 "N-000090"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 3 "+5V"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 4016 1457 0 15 455C3716 4DA5C222 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C222
AR /4DA04AC1
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R1"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "750"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 33 "N-000031"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 5 "/12V_buck-boost/Vin"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 11063 -6496 0 15 455C3716 4DA5C224 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C224
AR /4DA2E0B1/4DA31444
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C3"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "10n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 28 "/STM32_Discovery/+3.3V"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 5709 10512 0 15 455C3716 4DA5C226 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C226
AR /4DA2E0B1/4DA3147D
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C4"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "10u"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 28 "/STM32_Discovery/+3.3V"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po -14843 -4449 0 15 455C3716 4DA5C228 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C228
AR /4DA2E0B1/4DA31488
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C5"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "10n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 28 "/STM32_Discovery/+3.3V"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po -4567 -2283 0 15 455C3716 4DA5C22A ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C22A
AR /4DA2C4DC/4DA2C5AF
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C6"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "10n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 50 "N-000093"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po -9449 -3071 0 15 455C3716 4DA5C22C ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C22C
AR /4DA2C4DC/4DA2CAA1
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C7"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "100n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 3 "+5V"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po -10512 6142 0 15 455C3716 4DA5C22E ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C22E
AR /4DA2C4DC/4DA2CAA3
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C8"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "4.7u"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 3 "+5V"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po -8740 8386 0 15 455C3716 4DA5C230 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C230
AR /4DA401A9/4DA030C1
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R10"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "47k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 5 "/12V_buck-boost/Vin"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 14 "/Encoder_comparator_A/Phototransistor_collector"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po -6850 -1063 0 15 455C3716 4DA5C232 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C232
AR /4DA401A9/4DA03011
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R11"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "100k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 13 "/Encoder_comparator_A/Comparator_output"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 16 "/Encoder_comparator_B/Comparator_reference"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po -3898 -6260 0 15 455C3716 4DA5C234 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C234
AR /4D9F424C/4D9F44EB
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R13"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "1k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 39 "N-000041"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 37 "N-000038"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 0 -2638 0 15 455C3716 4DA5C236 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C236
AR /4D9F424C/4D9F44E7
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R14"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "140k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 38 "N-000040"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po -14843 5630 0 15 455C3716 4DA5C238 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C238
AR /4D9F424C/4D9F44EA
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R15"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "10k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 2 "+3.3V"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 39 "N-000041"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 12520 394 0 15 455C3716 4DA5C23A ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C23A
AR /4D9F424C/4D9F44E8
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R16"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "390k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 38 "N-000040"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 24 "/Half-bridge_C/Current_feedback"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 14055 8740 0 15 455C3716 4DA5C23C ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C23C
AR /4DA401A8/4D9F44EB
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R18"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "1k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 63 "N-000131"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 65 "N-000133"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 15197 6378 0 15 455C3716 4DA5C23E ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C23E
AR /4DA401A8/4D9F44E7
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R19"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "140k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 60 "N-000128"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 7874 6417 0 15 455C3716 4DA5C240 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C240
AR /4DA401A8/4D9F44EA
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R20"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "10k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 2 "+3.3V"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 63 "N-000131"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 9291 12441 0 15 455C3716 4DA5C242 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C242
AR /4DA401A8/4D9F44E8
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R21"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "390k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 60 "N-000128"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 7 "/ADC/CH2_In"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 65079 9646 900 15 455C3716 4DA5C244 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C244
AR /4DA401A7/4D9F44EB
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 900 45 N V 21 N "R24"
T1 0 0 280 180 900 45 N I 21 N "1k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 58 "N-000126"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 57 "N-000125"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 45472 9055 0 15 455C3716 4DA5C246 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C246
AR /4DA401A7/4D9F44E7
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R25"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "140k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 55 "N-000123"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 49606 7677 0 15 455C3716 4DA5C248 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C248
AR /4DA401A7/4D9F44EA
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R26"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "10k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 2 "+3.3V"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 58 "N-000126"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 45374 11713 0 15 455C3716 4DA5C24A ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C24A
AR /4DA401A7/4D9F44E8
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "R27"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "390k"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 55 "N-000123"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 6 "/ADC/CH1_In"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 18858 4921 0 15 455C3716 4DA5C24C ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C24C
AR /4DA2E0B1/4DA31441
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C2"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "10u"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 28 "/STM32_Discovery/+3.3V"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 18740 8504 0 15 455C3716 4DA5C24E ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C24E
AR /4DA2E0B1/4DA31417
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C1"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "1u"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 53 "N-000120"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 25748 2953 0 15 455C3716 4DA5C250 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C250
AR /4D9F424C/4D9F44E9
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C18"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "1n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 39 "N-000041"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 27953 6693 0 15 455C3716 4DA5C252 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C252
AR /4D9F424C/4D9F44E2
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C19"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "100n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 2 "+3.3V"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 26378 -315 0 15 455C3716 4DA5C254 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C254
AR /4DA401A8/4D9F44EE
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C20"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "100n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 1 "+12V"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 21378 -22323 0 15 455C3716 4DA5C256 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C256
AR /4DA401A8/4D9F44ED
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C21"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "100n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 62 "N-000130"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 23 "/Half-bridge_B/Motor_phase"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 31732 -10197 0 15 455C3716 4DA5C25A ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C25A
AR /4DA401A8/4D9F44E9
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C24"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "1n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 63 "N-000131"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 29882 -14291 0 15 455C3716 4DA5C25C ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C25C
AR /4DA401A8/4D9F44E2
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C25"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "100n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 2 "+3.3V"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 32677 -6299 0 15 455C3716 4DA5C25E ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C25E
AR /4D9F42F5/4D9F4395
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C27"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "100n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 43 "N-000045"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 33701 -1024 0 15 455C3716 4DA5C260 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C260
AR /4D9F42F5/4D9F4391
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C28"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "100n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 1 "+12V"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 60118 15747 0 15 455C3716 4DA5C262 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C262
AR /4DA401A7/4D9F44EE
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C30"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "100n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 1 "+12V"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 62598 13937 900 15 455C3716 4DA5C264 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C264
AR /4DA401A7/4D9F44ED
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 900 45 N V 21 N "C31"
T1 0 0 280 180 900 45 N I 21 N "100n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 56 "N-000124"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 20 "/Half-bridge_A/Motor_phase"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 50098 10138 0 15 455C3716 4DA5C268 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C268
AR /4DA401A7/4D9F44E9
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C34"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "1n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 58 "N-000126"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 44291 15157 0 15 455C3716 4DA5C26A ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C26A
AR /4DA401A7/4D9F44E2
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C35"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "100n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 2 "+3.3V"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 9646 -25394 0 15 455C3716 4DA5C26C ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C26C
AR /4DA2C4DC/4DA2CA0A
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C9"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "100n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 51 "N-000094"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 39331 -4016 0 15 455C3716 4DA5C26E ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C26E
AR /4DA2C4DC/4DA2DD81
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C10"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "100n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 4 "+5VA"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 20866 -18425 0 15 455C3716 4DA5C272 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C272
AR /4D9F424C/4D9F44ED
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C15"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "100n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 35 "N-000035"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 27 "/Half-bridge_C/Motor_phase"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 15039 -25669 0 15 455C3716 4DA5C274 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C274
AR /4D9F424C/4D9F44EE
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C14"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "100n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 1 "+12V"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 19094 -25433 0 15 455C3716 4DA5C276 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C276
AR /4DA401A9/4DA04247
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C13"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "220p"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 16 "/Encoder_comparator_B/Comparator_reference"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 30748 -24843 0 15 455C3716 4DA5C278 ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C278
AR /4DA2C4DC/4DA2DF7C
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C11"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "100n"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 4 "+5VA"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE SM0603
Po 38110 -10591 0 15 455C3716 4DA5C27A ~~
Li SM0603
Sc 4DA5C27A
AR /4D9F496C/4DA04247
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 0 280 180 0 45 N V 21 N "C12"
T1 0 0 280 180 0 45 N I 21 N "220p"
DS -450 -250 450 -250 50 21
DS 450 -250 450 250 50 21
DS 450 250 -450 250 50 21
DS -450 250 -450 -250 50 21
$PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 16 "/Encoder_comparator_B/Comparator_reference"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.080000 0.080000 0.080000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SM0603
$MODULE QFN32
Po 20039 -10591 0 15 465464FD 4DA5C27B ~~
Li QFN32
Cd Support CMS Plcc 32 pins
Kw CMS Plcc
Sc 4DA5C27B
AR /4DA2C4DC/4DA2C972
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 -400 300 300 0 60 N V 21 N "IC2"
T1 0 300 300 300 0 60 N V 21 N "FT232"
DS -825 -1200 825 -1200 60 21
DS 825 -1200 1200 -1200 60 21
DS 1200 -1200 1200 1200 60 21
DS 1200 1200 -1200 1200 60 21
DS -1200 1200 -1200 -825 60 21
DS -1200 -825 -825 -1200 60 21
$PAD
Sh "31" R 100 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -492 -984
$EndPAD
$PAD
Sh "30" R 100 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 44 "N-000083"
Po -295 -984
$EndPAD
$PAD
Sh "29" R 100 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -98 -984
$EndPAD
$PAD
Sh "32" R 100 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -689 -984
$EndPAD
$PAD
Sh "1" R 100 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 3 "+5V"
Po -984 -689
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 100 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 47 "N-000089"
Po -984 -492
$EndPAD
$PAD
Sh "3" R 100 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -984 -295
$EndPAD
$PAD
Sh "4" R 100 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po -984 -98
$EndPAD
$PAD
Sh "5" R 100 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -984 98
$EndPAD
$PAD
Sh "6" R 100 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -984 295
$EndPAD
$PAD
Sh "7" R 100 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -984 492
$EndPAD
$PAD
Sh "8" R 100 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -984 689
$EndPAD
$PAD
Sh "16" R 100 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 51 "N-000094"
Po 689 984
$EndPAD
$PAD
Sh "9" R 100 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -689 984
$EndPAD
$PAD
Sh "10" R 100 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -492 984
$EndPAD
$PAD
Sh "11" R 100 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -295 984
$EndPAD
$PAD
Sh "12" R 100 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -98 984
$EndPAD
$PAD
Sh "13" R 100 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 98 984
$EndPAD
$PAD
Sh "14" R 100 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 52 "N-000095"
Po 295 984
$EndPAD
$PAD
Sh "15" R 100 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 45 "N-000084"
Po 492 984
$EndPAD
$PAD
Sh "17" R 100 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 984 689
$EndPAD
$PAD
Sh "18" R 100 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 48 "N-000090"
Po 984 492
$EndPAD
$PAD
Sh "19" R 100 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 3 "+5V"
Po 984 295
$EndPAD
$PAD
Sh "20" R 100 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 984 98
$EndPAD
$PAD
Sh "21" R 100 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 984 -98
$EndPAD
$PAD
Sh "22" R 100 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 984 -295
$EndPAD
$PAD
Sh "23" R 100 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 984 -492
$EndPAD
$PAD
Sh "24" R 100 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 984 -689
$EndPAD
$PAD
Sh "25" R 100 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 689 -984
$EndPAD
$PAD
Sh "26" R 100 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 492 -984
$EndPAD
$PAD
Sh "27" R 100 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 295 -984
$EndPAD
$PAD
Sh "28" R 100 300 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 98 -984
$EndPAD
$PAD
Sh "33" R 1181 1181 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 0 0
$EndPAD
$EndMODULE  QFN32
$MODULE POT_CMS
Po -5276 -11063 0 15 3D638D33 4DA5C27C ~~
Li POT_CMS
Cd module CMS Potentiometre
Kw CMS POT
Sc 4DA5C27C
AR /4DA04A69
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 -349 300 300 0 50 N V 21 N "RV1"
T1 0 250 300 300 0 50 N V 21 N "100k"
DS -1000 500 -1000 1400 50 21
DS -1000 1400 1000 1400 50 21
DS 1000 1400 1000 500 50 21
DS -1000 -700 -400 -1400 50 21
DS -400 -1400 400 -1400 50 21
DS 400 -1400 1000 -700 50 21
DC 0 0 100 -300 50 21
$PAD
Sh "1" R 500 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 5 "/12V_buck-boost/Vin"
Po -500 1000
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 500 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 16 "/Encoder_comparator_B/Comparator_reference"
Po 0 -1000
$EndPAD
$PAD
Sh "3" R 500 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 500 1000
$EndPAD
$EndMODULE  POT_CMS
$MODULE PINHEAD_4_SMALL
Po -512 -4685 0 15 4DA5A929 4DA5D21D ~~
Li PINHEAD_4_SMALL
Sc 4DA5D21D
AR /4DA04758
Op 0 0 0
T0 39 20 600 600 0 120 N V 21 N "P2"
T1 0 39 600 600 0 120 N V 21 N "CONN_4"
DS -800 -300 1300 -300 150 21
DS -800 300 1300 300 150 21
DS -800 300 -800 -250 150 21
DS -800 -250 -800 -300 150 21
DS 1300 -300 1300 300 150 21
$PAD
Sh "1" C 421 421 0 0 2700
Dr 256 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 14 "/Encoder_comparator_A/Phototransistor_collector"
Po -500 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 421 421 0 0 2700
Dr 256 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 17 "/Encoder_comparator_B/Phototransistor_collector"
Po 0 0
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 421 421 0 0 2700
Dr 256 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 33 "N-000031"
Po 500 0
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 421 421 0 0 -900
Dr 256 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "GND"
Po 1000 0
$EndPAD
$EndMODULE  PINHEAD_4_SMALL
$MODULE PINHEAD_3_SCREW
Po -669 -12323 0 15 4DA5C16A 4DA5C27E ~~
Li PINHEAD_3_SCREW
Sc 4DA5C27E
AR /4DA5C0A4
Op 0 0 0
T0 0 0 600 600 0 120 N V 21 N "P1"
T1 0 0 600 600 0 120 N V 21 N "CONN_3"
DS -1000 939 -1000 -1061 150 21
DS -1000 -1061 3000 -1061 150 21
DS 3000 -1061 3000 939 150 21
DS 3000 939 -1000 939 150 21
$PAD
Sh "1" C 787 787 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 20 "/Half-bridge_A/Motor_phase"
Po 0 -61
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 787 787 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 23 "/Half-bridge_B/Motor_phase"
Po 1000 -61
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 787 787 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 27 "/Half-bridge_C/Motor_phase"
Po 2000 -61
$EndPAD
$EndMODULE  PINHEAD_3_SCREW
$MODULE IND_13x13_SMD
Po -7008 -17087 0 15 4DA5BFAB 4DA5C27F ~~
Li IND_13x13_SMD
Sc 4DA5C27F
AR /4D9F42F5/4D9F4397
Op 0 0 0
T0 0 0 600 600 0 120 N V 21 N "L1"
T1 0 0 600 600 0 120 N V 21 N "22u"
DS 0 -2589 2559 -2589 150 21
DS 2559 -2589 2559 2530 150 21
DS 2559 2530 -2559 2530 150 21
DS -2559 2530 -2559 -2589 150 21
DS -2559 -2589 0 -2589 150 21
$PAD
Sh "1" R 2362 3937 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 5 "/12V_buck-boost/Vin"
Po 1575 -30
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 2362 3937 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 40 "N-000042"
Po -1575 -30
$EndPAD
$EndMODULE  IND_13x13_SMD
$MODULE IE0505D
Po 3701 -19409 0 15 4DA5A7A4 4DA5C280 ~~
Li IE0505D
Sc 4DA5C280
AR /4DA2C4DC/4DA2D58E
Op 0 0 0
T0 0 -3150 600 600 0 120 N V 21 N "U1"
T1 0 -5118 600 600 0 120 N V 21 N "IE0505D"
DS 0 0 0 -2402 150 21
DS 0 -2402 4598 -2402 150 21
DS 4598 -2402 4598 0 150 21
DS 4598 0 0 0 150 21
$PAD
Sh "1" C 591 591 0 0 900
Dr 315 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "GND"
Po 1000 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 591 591 0 0 900
Dr 315 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 3 "+5V"
Po 2000 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 591 591 0 0 900
Dr 315 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "GND"
Po 3000 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 591 591 0 0 900
Dr 315 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 4 "+5VA"
Po 4000 -500
$EndPAD
$EndMODULE  IE0505D
$MODULE DO-220AA
Po -4016 -551 0 15 4DA59222 4DA5C287 ~~
Li DO-220AA
Sc 4DA5C287
AR /4D9F42F5/4D9F4398
Op 0 0 0
T0 0 1102 600 600 0 120 N V 21 N "D3"
T1 0 -945 600 600 0 120 N V 21 N "1N5819"
DS -1142 -591 630 -591 150 21
DS -1142 591 630 591 150 21
DS 630 591 630 -591 150 21
DS -1142 -591 -1142 591 150 21
$PAD
Sh "1" R 1051 1000 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 40 "N-000042"
Po -512 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 300 500 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 1 "+12V"
Po 394 0
$EndPAD
$EndMODULE  DO-220AA
$MODULE DIP-8__300_ELL
Po 15394 -14921 0 15 00200000 4DA5C288 ~~
Li DIP-8__300_ELL
Cd 8 pins DIL package, elliptical pads
Kw DIL
Sc 4DA5C288
AR /4DA2C4DC/4DA2DCD9
Op 0 0 0
T0 -2500 0 700 450 900 113 N V 21 N "U2"
T1 0 0 700 400 0 100 N V 21 N "6N137"
DS -2000 -500 -1500 -500 150 21
DS -1500 -500 -1500 500 150 21
DS -1500 500 -2000 500 150 21
DS -2000 -1000 2000 -1000 150 21
DS 2000 -1000 2000 1000 150 21
DS 2000 1000 -2000 1000 150 21
DS -2000 1000 -2000 -1000 150 21
$PAD
Sh "1" R 620 900 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -1500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "2" O 620 900 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 49 "N-000091"
Po -500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "3" O 620 900 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "GND"
Po 500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "4" O 620 900 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 1500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "5" O 620 900 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "GND"
Po 1500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "6" O 620 900 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 31 "/USB->RS-232_Interface/TXD"
Po 500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "7" O 620 900 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "8" O 620 900 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 4 "+5VA"
Po -1500 -1500
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "dil/dil_8.wrl"
Sc 1.000000 1.000000 1.000000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  DIP-8__300_ELL
$MODULE DIP-8__300_ELL
Po -10591 669 0 15 00200000 4DA5C28A ~~
Li DIP-8__300_ELL
Cd 8 pins DIL package, elliptical pads
Kw DIL
Sc 4DA5C28A
AR /4DA2C4DC/4DA2DE6B
Op 0 0 0
T0 -2500 0 700 450 900 113 N V 21 N "U3"
T1 0 0 700 400 0 100 N V 21 N "6N137"
DS -2000 -500 -1500 -500 150 21
DS -1500 -500 -1500 500 150 21
DS -1500 500 -2000 500 150 21
DS -2000 -1000 2000 -1000 150 21
DS 2000 -1000 2000 1000 150 21
DS 2000 1000 -2000 1000 150 21
DS -2000 1000 -2000 -1000 150 21
$PAD
Sh "1" R 620 900 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -1500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "2" O 620 900 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 46 "N-000088"
Po -500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "3" O 620 900 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "GND"
Po 500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "4" O 620 900 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 1500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "5" O 620 900 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "GND"
Po 1500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "6" O 620 900 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000089"
Po 500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "7" O 620 900 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "8" O 620 900 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 3 "+5V"
Po -1500 -1500
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "dil/dil_8.wrl"
Sc 1.000000 1.000000 1.000000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  DIP-8__300_ELL
$MODULE D8_CASE
Po 25551 -4291 0 15 4DA57A3C 4DA5C28B ~~
Li D8_CASE
Sc 4DA5C28B
AR /4D9F42F5/4D9F4394
Op 0 0 0
T0 39 1929 600 600 0 120 N V 21 N "C29"
T1 -354 -1772 600 600 0 120 N V 21 N "150u"
DS -827 1339 1417 1339 150 21
DS -1417 748 -1417 -709 150 21
DS -866 -1339 1417 -1339 150 21
DS -1417 748 -827 1339 150 21
DS -1417 -709 -866 -1339 150 21
DS 1417 1299 1417 -1339 150 21
DC 0 0 1240 0 150 21
$PAD
Sh "1" R 1102 394 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 1 "+12V"
Po -1181 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 1102 394 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 1181 0
$EndPAD
$EndMODULE  D8_CASE
$MODULE CASE_T
Po 1024 10984 0 15 4DA57694 4DA5C28C ~~
Li CASE_T
Sc 4DA5C28C
AR /4D9F42F5/4D9F4396
Op 0 0 0
T0 -394 1969 600 600 0 120 N V 21 N "C26"
T1 -787 -1969 600 600 0 120 N V 21 N "68u"
DS 0 -551 709 -551 150 21
DS 709 -551 748 -551 150 21
DS 748 -551 748 551 150 21
DS 748 551 -748 551 150 21
DS -748 551 -748 -551 150 21
DS -748 -551 0 -551 150 21
$PAD
Sh "2" R 906 394 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 472 0
$EndPAD
$PAD
Sh "1" R 906 394 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 5 "/12V_buck-boost/Vin"
Po -472 0
$EndPAD
$EndMODULE  CASE_T
$MODULE SO8_FET
Po 9724 2008 0 15 4DA7F200 4DA7F381 ~~
Li SO8_FET
Cd module CMS SOJ 8 pins etroit
Kw CMS SOJ
Sc 4DA7F381
AR /4D9F424C/4D9F44F4
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 -350 450 450 0 60 N V 21 N "Q1"
T1 0 400 350 350 0 60 N V 21 N "FET_N_W_D"
DS -1050 700 -1050 750 50 21
DS -1050 750 1050 750 50 21
DS 1050 -750 -1050 -750 50 21
DS -1050 -750 -1050 700 50 21
DS -1050 -200 -850 -200 50 21
DS -850 -200 -850 200 50 21
DS -850 200 -1050 200 50 21
DS 1050 -750 1050 750 50 21
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 66 "VCC"
Po -750 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "S" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 27 "/Half-bridge_C/Motor_phase"
Po -750 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 66 "VCC"
Po -250 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 66 "VCC"
Po 250 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 66 "VCC"
Po 750 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "S" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 27 "/Half-bridge_C/Motor_phase"
Po -250 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "S" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 27 "/Half-bridge_C/Motor_phase"
Po 250 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "G" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 34 "N-000034"
Po 750 1050
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/cms_so8.wrl"
Sc 0.500000 0.320000 0.500000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SO8_FET
$MODULE SO8_FET
Po 18780 -2677 0 15 4DA7F200 4DA7F383 ~~
Li SO8_FET
Cd module CMS SOJ 8 pins etroit
Kw CMS SOJ
Sc 4DA7F383
AR /4D9F424C/4D9F44F3
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 -350 450 450 0 60 N V 21 N "Q2"
T1 0 400 350 350 0 60 N V 21 N "FET_N_W_D"
DS -1050 700 -1050 750 50 21
DS -1050 750 1050 750 50 21
DS 1050 -750 -1050 -750 50 21
DS -1050 -750 -1050 700 50 21
DS -1050 -200 -850 -200 50 21
DS -850 -200 -850 200 50 21
DS -850 200 -1050 200 50 21
DS 1050 -750 1050 750 50 21
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 27 "/Half-bridge_C/Motor_phase"
Po -750 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "S" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 37 "N-000038"
Po -750 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 27 "/Half-bridge_C/Motor_phase"
Po -250 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 27 "/Half-bridge_C/Motor_phase"
Po 250 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 27 "/Half-bridge_C/Motor_phase"
Po 750 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "S" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 37 "N-000038"
Po -250 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "S" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 37 "N-000038"
Po 250 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "G" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 36 "N-000036"
Po 750 1050
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/cms_so8.wrl"
Sc 0.500000 0.320000 0.500000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SO8_FET
$MODULE SO8_FET
Po 15551 -8189 0 15 4DA7F200 4DA7F385 ~~
Li SO8_FET
Cd module CMS SOJ 8 pins etroit
Kw CMS SOJ
Sc 4DA7F385
AR /4DA401A8/4D9F44F4
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 -350 450 450 0 60 N V 21 N "Q3"
T1 0 400 350 350 0 60 N V 21 N "FET_N_W_D"
DS -1050 700 -1050 750 50 21
DS -1050 750 1050 750 50 21
DS 1050 -750 -1050 -750 50 21
DS -1050 -750 -1050 700 50 21
DS -1050 -200 -850 -200 50 21
DS -850 -200 -850 200 50 21
DS -850 200 -1050 200 50 21
DS 1050 -750 1050 750 50 21
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 66 "VCC"
Po -750 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "S" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 23 "/Half-bridge_B/Motor_phase"
Po -750 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 66 "VCC"
Po -250 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 66 "VCC"
Po 250 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 66 "VCC"
Po 750 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "S" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 23 "/Half-bridge_B/Motor_phase"
Po -250 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "S" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 23 "/Half-bridge_B/Motor_phase"
Po 250 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "G" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 64 "N-000132"
Po 750 1050
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/cms_so8.wrl"
Sc 0.500000 0.320000 0.500000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SO8_FET
$MODULE SO8_FET
Po 4252 -2598 0 15 4DA7F200 4DA7F387 ~~
Li SO8_FET
Cd module CMS SOJ 8 pins etroit
Kw CMS SOJ
Sc 4DA7F387
AR /4DA401A8/4D9F44F3
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 -350 450 450 0 60 N V 21 N "Q4"
T1 0 400 350 350 0 60 N V 21 N "FET_N_W_D"
DS -1050 700 -1050 750 50 21
DS -1050 750 1050 750 50 21
DS 1050 -750 -1050 -750 50 21
DS -1050 -750 -1050 700 50 21
DS -1050 -200 -850 -200 50 21
DS -850 -200 -850 200 50 21
DS -850 200 -1050 200 50 21
DS 1050 -750 1050 750 50 21
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 23 "/Half-bridge_B/Motor_phase"
Po -750 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "S" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 65 "N-000133"
Po -750 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 23 "/Half-bridge_B/Motor_phase"
Po -250 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 23 "/Half-bridge_B/Motor_phase"
Po 250 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 23 "/Half-bridge_B/Motor_phase"
Po 750 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "S" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 65 "N-000133"
Po -250 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "S" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 65 "N-000133"
Po 250 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "G" R 200 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 61 "N-000129"
Po 750 1050
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/cms_so8.wrl"
Sc 0.500000 0.320000 0.500000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SO8_FET
$MODULE SO8_FET
Po 62803 10187 1800 15 4DA7F200 4DA7F389 ~~
Li SO8_FET
Cd module CMS SOJ 8 pins etroit
Kw CMS SOJ
Sc 4DA7F389
AR /4DA401A7/4D9F44F4
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 -350 450 450 1800 60 N V 21 N "Q6"
T1 0 400 350 350 1800 60 N V 21 N "FET_N_W_D"
DS -1050 700 -1050 750 50 21
DS -1050 750 1050 750 50 21
DS 1050 -750 -1050 -750 50 21
DS -1050 -750 -1050 700 50 21
DS -1050 -200 -850 -200 50 21
DS -850 -200 -850 200 50 21
DS -850 200 -1050 200 50 21
DS 1050 -750 1050 750 50 21
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 66 "VCC"
Po -750 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "S" R 200 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 20 "/Half-bridge_A/Motor_phase"
Po -750 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 66 "VCC"
Po -250 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 66 "VCC"
Po 250 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 66 "VCC"
Po 750 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "S" R 200 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 20 "/Half-bridge_A/Motor_phase"
Po -250 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "S" R 200 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 20 "/Half-bridge_A/Motor_phase"
Po 250 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "G" R 200 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 59 "N-000127"
Po 750 1050
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/cms_so8.wrl"
Sc 0.500000 0.320000 0.500000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SO8_FET
$MODULE SO8_FET
Po 62795 7382 1800 15 4DA7F200 4DA7F38B ~~
Li SO8_FET
Cd module CMS SOJ 8 pins etroit
Kw CMS SOJ
Sc 4DA7F38B
AR /4DA401A7/4D9F44F3
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 -350 450 450 1800 60 N V 21 N "Q7"
T1 0 400 350 350 1800 60 N V 21 N "FET_N_W_D"
DS -1050 700 -1050 750 50 21
DS -1050 750 1050 750 50 21
DS 1050 -750 -1050 -750 50 21
DS -1050 -750 -1050 700 50 21
DS -1050 -200 -850 -200 50 21
DS -850 -200 -850 200 50 21
DS -850 200 -1050 200 50 21
DS 1050 -750 1050 750 50 21
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 20 "/Half-bridge_A/Motor_phase"
Po -750 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "S" R 200 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 57 "N-000125"
Po -750 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 20 "/Half-bridge_A/Motor_phase"
Po -250 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 20 "/Half-bridge_A/Motor_phase"
Po 250 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "D" R 200 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 20 "/Half-bridge_A/Motor_phase"
Po 750 -1050
$EndPAD
$PAD
Sh "S" R 200 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 57 "N-000125"
Po -250 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "S" R 200 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 57 "N-000125"
Po 250 1050
$EndPAD
$PAD
Sh "G" R 200 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 54 "N-000122"
Po 750 1050
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/cms_so8.wrl"
Sc 0.500000 0.320000 0.500000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SO8_FET
$MODULE C8P3_5
Po 9488 9134 0 15 4DA572BB 4DA7F49A ~~
Li C8P3_5
Sc 4DA7F49A
AR /4D9F424C/4D9F44E4
Op 0 0 0
T0 0 2067 600 600 0 120 N V 21 N "C17"
T1 0 -1969 600 600 0 120 N V 21 N "100u"
DC 0 0 1575 0 150 21
$PAD
Sh "1" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 66 "VCC"
Po -689 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "GND"
Po 689 0
$EndPAD
$EndMODULE  C8P3_5
$MODULE C8P3_5
Po 433 5866 0 15 4DA572BB 4DA7F49C ~~
Li C8P3_5
Sc 4DA7F49C
AR /4DA401A8/4D9F44E4
Op 0 0 0
T0 0 2067 600 600 0 120 N V 21 N "C23"
T1 0 -1969 600 600 0 120 N V 21 N "100u"
DC 0 0 1575 0 150 21
$PAD
Sh "1" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 66 "VCC"
Po -689 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "GND"
Po 689 0
$EndPAD
$EndMODULE  C8P3_5
$MODULE C8P3_5
Po 59784 8720 1800 15 4DA572BB 4DA7F49E ~~
Li C8P3_5
Sc 4DA7F49E
AR /4DA401A7/4D9F44E4
Op 0 0 0
T0 0 2067 600 600 1800 120 N V 21 N "C33"
T1 0 -1969 600 600 1800 120 N V 21 N "100u"
DC 0 0 1575 0 150 21
$PAD
Sh "1" C 600 600 0 0 1800
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 66 "VCC"
Po -689 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 1800
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "GND"
Po 689 0
$EndPAD
$EndMODULE  C8P3_5
$MODULE SOT23-5
Po 64685 13819 900 15 451B82FA 4DA7F6F6 ~~
Li SOT23-5
Cd SOT23-5
Sc 4DA7F6F6
AR /4DA401A7/4DA7F6AA
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 -150 300 250 900 50 N V 21 N "IC9"
T1 0 150 300 250 900 50 N I 21 N "FAN4174"
DS 600 -350 600 350 50 21
DS 600 350 -600 350 50 21
DS -600 350 -600 -350 50 21
DS -600 -350 600 -350 50 21
$PAD
Sh "1" R 200 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 6 "/ADC/CH1_In"
Po -375 500
$EndPAD
$PAD
Sh "3" R 200 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 58 "N-000126"
Po 375 500
$EndPAD
$PAD
Sh "5" R 200 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 2 "+3.3V"
Po -375 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 200 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 32 "GND"
Po 0 500
$EndPAD
$PAD
Sh "4" R 200 300 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 55 "N-000123"
Po 375 -500
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/SOT23_5.wrl"
Sc 0.100000 0.100000 0.100000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SOT23-5
$MODULE DO-220AA
Po 26142 9449 0 15 4DA7F7FC 4DA7F86F ~~
Li DO-220AA
Sc 4DA7F86F
AR /4D9F424C/4D9F44EF
Op 0 0 0
T0 0 1102 600 600 0 120 N V 21 N "D1"
T1 0 -945 600 600 0 120 N V 21 N "DIODE"
DS -1142 -591 630 -591 150 21
DS -1142 591 630 591 150 21
DS 630 591 630 -591 150 21
DS -1142 -591 -1142 591 150 21
$PAD
Sh "2" R 1051 1000 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 35 "N-000035"
Po -512 0
$EndPAD
$PAD
Sh "1" R 300 500 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 1 "+12V"
Po 394 0
$EndPAD
$EndMODULE  DO-220AA
$MODULE DO-220AA
Po 4685 16378 0 15 4DA7F7FC 4DA7F871 ~~
Li DO-220AA
Sc 4DA7F871
AR /4DA401A8/4D9F44EF
Op 0 0 0
T0 0 1102 600 600 0 120 N V 21 N "D2"
T1 0 -945 600 600 0 120 N V 21 N "DIODE"
DS -1142 -591 630 -591 150 21
DS -1142 591 630 591 150 21
DS 630 591 630 -591 150 21
DS -1142 -591 -1142 591 150 21
$PAD
Sh "2" R 1051 1000 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 62 "N-000130"
Po -512 0
$EndPAD
$PAD
Sh "1" R 300 500 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 1 "+12V"
Po 394 0
$EndPAD
$EndMODULE  DO-220AA
$MODULE DO-220AA
Po 59153 14075 2700 15 4DA7F7FC 4DA7F873 ~~
Li DO-220AA
Sc 4DA7F873
AR /4DA401A7/4D9F44EF
Op 0 0 0
T0 0 1102 600 600 2700 120 N V 21 N "D4"
T1 0 -945 600 600 2700 120 N V 21 N "DIODE"
DS -1142 -591 630 -591 150 21
DS -1142 591 630 591 150 21
DS 630 591 630 -591 150 21
DS -1142 -591 -1142 591 150 21
$PAD
Sh "2" R 1051 1000 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 56 "N-000124"
Po -512 0
$EndPAD
$PAD
Sh "1" R 300 500 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 1 "+12V"
Po 394 0
$EndPAD
$EndMODULE  DO-220AA
$MODULE C2
Po -295 -3740 0 15 00200000 4DA7FAAD ~~
Li C2
Cd Condensateur = 2 pas
Kw C
Sc 4DA7FAAD
AR /4D9F424C/4D9F44E5
Op 0 0 0
T0 0 0 400 400 0 80 N V 21 N "C16"
T1 0 0 400 400 0 80 N I 21 N "100n"
DS -1400 -400 1400 -400 120 21
DS 1400 -400 1400 400 120 21
DS 1400 400 -1400 400 120 21
DS -1400 400 -1400 -400 120 21
DS -1400 -200 -1200 -400 120 21
$PAD
Sh "1" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 66 "VCC"
Po -1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "GND"
Po 1000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/capa_2pas_5x5mm.wrl"
Sc 1.000000 1.000000 1.000000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  C2
$MODULE C2
Po 0 1575 0 15 00200000 4DA7FAAF ~~
Li C2
Cd Condensateur = 2 pas
Kw C
Sc 4DA7FAAF
AR /4DA401A8/4D9F44E5
Op 0 0 0
T0 0 0 400 400 0 80 N V 21 N "C22"
T1 0 0 400 400 0 80 N I 21 N "100n"
DS -1400 -400 1400 -400 120 21
DS 1400 -400 1400 400 120 21
DS 1400 400 -1400 400 120 21
DS -1400 400 -1400 -400 120 21
DS -1400 -200 -1200 -400 120 21
$PAD
Sh "1" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 66 "VCC"
Po -1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "GND"
Po 1000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/capa_2pas_5x5mm.wrl"
Sc 1.000000 1.000000 1.000000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  C2
$MODULE C2
Po 59882 11141 1800 15 00200000 4DA7FAB1 ~~
Li C2
Cd Condensateur = 2 pas
Kw C
Sc 4DA7FAB1
AR /4DA401A7/4D9F44E5
Op 0 0 0
T0 0 0 400 400 1800 80 N V 21 N "C32"
T1 0 0 400 400 1800 80 N I 21 N "100n"
DS -1400 -400 1400 -400 120 21
DS 1400 -400 1400 400 120 21
DS 1400 400 -1400 400 120 21
DS -1400 400 -1400 -400 120 21
DS -1400 -200 -1200 -400 120 21
$PAD
Sh "1" C 550 550 0 0 1800
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 66 "VCC"
Po -1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 550 550 0 0 1800
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "GND"
Po 1000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/capa_2pas_5x5mm.wrl"
Sc 1.000000 1.000000 1.000000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  C2
$TRACK
Po 0 59818 15747 59818 15007 315 -1
De 15 0 1 0 400000
Po 0 59818 15007 59691 15007 315 -1
De 15 0 1 0 0
Po 0 60332 15007 59691 15007 315 -1
De 15 0 1 0 400000
Po 0 59691 15007 59153 14469 315 -1
De 15 0 1 0 800000
Po 0 61332 12907 61332 13261 315 -1
De 15 0 20 0 400000
Po 0 61708 13637 62598 13637 315 -1
De 15 0 20 0 800000
Po 0 61332 13261 61708 13637 315 -1
De 15 0 20 0 0
Po 0 63553 9137 63553 8440 315 -1
De 15 0 20 0 400000
Po 0 63553 8440 63545 8432 315 -1
De 15 0 20 0 800000
Po 0 63553 9137 63053 9137 315 -1
De 15 0 20 0 C00000
Po 0 63053 9137 62553 9137 315 -1
De 15 0 20 0 C00000
Po 0 63045 8432 62545 8432 315 -1
De 15 0 20 0 C00000
Po 0 62545 8432 62045 8432 315 -1
De 15 0 20 0 C00000
Po 0 63545 8432 63045 8432 315 -1
De 15 0 20 0 C00000
Po 0 58882 11141 58882 8933 787 -1
De 0 0 32 0 400000
Po 0 58882 8933 59095 8720 787 -1
De 0 0 32 0 800000
Po 0 62045 6332 62045 6612 315 -1
De 15 0 54 0 400000
Po 0 63392 12907 64488 11811 315 -1
De 15 0 54 0 0
Po 0 64488 11811 64488 8583 315 -1
De 15 0 54 0 0
Po 0 64488 8583 63070 7165 315 -1
De 15 0 54 0 0
Po 0 63070 7165 62598 7165 315 -1
De 15 0 54 0 0
Po 0 63392 12907 61832 12907 315 -1
De 15 0 54 0 800000
Po 0 62045 6612 62598 7165 315 -1
De 15 0 54 0 0
Po 0 60332 12907 60332 13600 315 -1
De 15 0 56 0 400000
Po 0 60969 14237 62598 14237 315 -1
De 15 0 56 0 800000
Po 0 60332 13600 60969 14237 315 -1
De 15 0 56 0 0
Po 0 60332 12907 59809 12907 315 -1
De 15 0 56 0 400000
Po 0 59809 12907 59153 13563 315 -1
De 15 0 56 0 800000
Po 0 65079 9346 65079 8503 197 -1
De 15 0 57 0 400000
Po 0 65433 7067 64724 6358 197 -1
De 15 0 57 0 800000
Po 0 65433 8149 65433 7067 197 -1
De 15 0 57 0 0
Po 0 65079 8503 65433 8149 197 -1
De 15 0 57 0 0
Po 0 63545 6332 64698 6332 315 -1
De 15 0 57 0 400000
Po 0 64698 6332 64724 6358 315 -1
De 15 0 57 0 800000
Po 0 62545 6332 63045 6332 315 -1
De 15 0 57 0 C00000
Po 0 63045 6332 63545 6332 315 -1
De 15 0 57 0 C00000
Po 0 62053 9137 62053 9612 315 -1
De 15 0 59 0 400000
Po 0 60832 12554 61378 12008 315 -1
De 15 0 59 0 0
Po 0 61378 12008 63701 12008 315 -1
De 15 0 59 0 0
Po 0 63701 12008 64055 11654 315 -1
De 15 0 59 0 0
Po 0 64055 11654 64055 10748 315 -1
De 15 0 59 0 0
Po 0 64055 10748 63307 10000 315 -1
De 15 0 59 0 0
Po 0 63307 10000 62756 10000 315 -1
De 15 0 59 0 0
Po 0 60832 12554 60832 12907 315 -1
De 15 0 59 0 800000
Po 0 62441 10000 62756 10000 315 -1
De 15 0 59 0 0
Po 0 62053 9612 62441 10000 315 -1
De 15 0 59 0 0
Po 0 60473 8720 60473 10732 787 -1
De 0 0 66 0 400000
Po 0 60473 10732 60882 11141 787 -1
De 0 0 66 0 800000
Po 0 60882 11141 61957 11141 315 -1
De 15 0 66 0 400000
Po 0 61957 11141 62053 11237 315 -1
De 15 0 66 0 800000
Po 0 63553 11237 63053 11237 315 -1
De 15 0 66 0 C00000
Po 0 63053 11237 62553 11237 315 -1
De 15 0 66 0 C00000
Po 0 62553 11237 62053 11237 315 -1
De 15 0 66 0 C00000
$EndTRACK
$ZONE
$EndZONE
$EndBOARD
